МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
(ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПО ИжГТУ
		СОГЛАСОВАНО
И.о. ректора 	
______________О.В. Малина
«____»______________2022г.		_______________А.В. Губерт
«____»_______________2022г.	

Перечень
профессий и должностей
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», 
на которые ПОЛОЖЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ средстваМИ индивидуальной защиты 

(ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ)

Принято Согласительной комиссией
31.01.2022 г.

Ижевск  2022

N п/п	Наименование профессий и должностей	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, пары, комплекты)	Нормативный документ	Примечание	
1	2	3	4			
РАБОТНИКИ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ	
1.		Архивариус; архивист; заведующий архивом	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или или 
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.	1

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.7		
1.			Перчатки с точечным покрытием	3 пары			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа			
2.		Библиотекарь	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1

	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.30		
1.			Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1			
3.		Сторож (Вахтер)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.163		
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	12 пар			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
4.		Водитель автомобиля	При управлении автобусом и легковым автомобилем:		Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г., N 357н, пр. № 1, п.2

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20 апреля 2006 г., N 297, пр. № 1, п.2		
1.			Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	дежурный

дежурный			
1.			Перчатки хлопчатобумажные или Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	6 пар

6 пар			
1.			Водителям всех видов автомобилей дополнительно:				
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
5.		Гардеробщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.19		
6.		Грузчик	При работе с прочими грузами, материалами:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.21		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	12 пар			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
7.		Дворник; уборщик территорий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.23		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2
			
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
8.		Заведующий складом; Кладовщик	При работе с прочими грузами, материалами:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.31, п.49		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
9.		Инженер по наладке и испытаниям	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014г. № 977н п.38		
		Перчатки с точечным покрытием	4 пары			
		Очки защитные 	До износа (не более 1 года)		
	
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	До износа			
10.		Кастелянша	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1 комплект	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.31, п.48		
11.		Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов	При работе на жесткой кровле:		Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.28		
1.			Комбинезон сигнальный 3 класса защиты или
Костюм сигнальный 3 класса защиты	1

1			
1.							
1.			Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар

12 пар			
1.							
1.			Сапоги ЭВА с подошвой ТЭП и многослойным вкладышем	2 пары		Принято согласительной комиссией	
1.			Ботинки кожаные	1 пара			
1.			Пояс предохранительный	до износа			
1.			При работе на мягкой кровле:				
1.			Комбинезон сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты или
Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты	1

1 на 2 года			
1.							
1.			Ботинки кожаные	1 пара			
1.			Наколенники брезентовые (на вате)	до износа			
1.			Рукавицы брезентовые или
Перчатки с полимерным покрытием	6 пар
12 пар			
1.							
1.			Пояс предохранительный	до износа			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.							
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
12.		Кровельщик по стальным кровлям	Комбинезон сигнальный 3 класса защиты	1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.29		
1.			Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар

12 пар			
1.							
1.			Сапоги ЭВА с подошвой ТЭП и многослойным вкладышем	2 пары		Принято согласительной комиссией	
1.			Ботинки кожаные	1 пара			
1.			Наушники противошумные (с креплением на каску)
или
Вкладыши противошумные	до износа

до износа			
1.							
1.			Пояс предохранительный	1			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм сигнальный на утепляющей прокладке 3 класса защиты	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.							
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
1.			Костюм сигнальный на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
13.		Лаборант химико-бактериологического анализа; лаборант спектрального анализа; лаборант химического анализа; лаборант- коллектор; лаборант- металлограф; лаборант-техник (всех наименований); лаборант по анализу газов и пыли; лаборант пробирного анализа; лаборант рентгеноспектрального анализа; пробоотборщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.66		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурные			
1.			Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием	12 пар

до износа			
1.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа			
14.		Маляр	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.31		
1.			Фартук прорезиненный				
1.			Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар

12 пар			
1.			Ботинки кожаные или
Сапоги резиновые	1
1			
1.			Респиратор	до износа			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			При выполнении работы с применением вреднодействующих красок дополнительно:				
1.			Перчатки резиновые или перчатки резиновые на трикотажной основе	дежурные			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Или				
1.			Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
15.		Мастер типографского участка	Халат хлопчатобумажный	1	Постановление Минтруда РФ №63 от 16 декабря 1997г., пр. № 6, п.15		
16.		Мастер участка (ремонтного)	Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.92		
1.			Плащ непромокаемый	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные	1 пара			
1.			Сапоги резиновые	1 пара			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
1.			Зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Или				
1.			Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
17.		Оператор стиральных машин; машинист (рабочий) по стирке и ремонту спецодежды	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1 комплект	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.115		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	дежурный			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	дежурные			
18.		Мастер строительных и монтажных работ (инженер по ремонту 2 категории)	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 	1

	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., N 477, п.92		
1.			Плащ непромокаемый	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные	1 пара			
1.			Сапоги резиновые	1 пара			
1.			Очки защитные	до износа			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
1.			Зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			или 				
1.			Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом
или	1 на 2,5 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
19.		Машинист холодильных установок	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.77		
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием	12 пар

до износа			
1.			Боты или галоши диэлектрические	дежурные			
1.			Перчатки диэлектрические	дежурные			
1.			Щиток защитный лицевой или
Очки защитные	до износа (не более 1 года)
до износа (не более 1 года)			
1.							
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа			
20.		Машинист сцены	Полукомбинезон хлопчатобумажный	1	Постановление Минтруда РФ № 66 от 25 декабря 1997 г., пр. № 13,  п.15		
1.			Рукавицы комбинированные	4 пары			
21.		Механик	При выполнении работ на сцене:		Постановление Минтруда РФ № 66 от 25 декабря 1997 г., пр. № 13,  п.16		
1.			Полукомбинезон хлопчатобумажный	1			
1.			Рукавицы комбинированные	4 пары			
22.		Слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; монтажник санитарно-технических систем и оборудования	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.148		
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском или
Сапоги болотные с защитным подноском	1 пар

1 пар			
1.			Сапоги кожаные с защитным  подноском или
Ботинки кожаные с защитным  подноском 	1 пара

1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	12 пар			
1.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар			
1.			Щиток защитный лицевой или

Очки защитные	до износа (не более 1 года)

до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа
			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
23.		Переплетчик высококвалифицированный	Халат хлопчатобумажный	1	Постановление Минтруда РФ №63 от 16 декабря 1997г., пр. № 6, п.29		
		Перчатки резиновые	3 пары			
24.		Плотник	Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.71		
1.			Рукавицы с наладонниками из винилискожи Т - прерывистой или
Перчатки с полимерным покрытием	6 пар

12 пар
			
1.			Ботинки кожаные с жестким подноском	1 пара			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Или				
1.			Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
25.		Подсобный рабочий	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.72		
1.			Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар

12 пар			
1.							
1.			Ботинки кожаные с жестким подноском	1			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Брюки на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Или				
1.			Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
26.		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; рабочий зеленого строительства; рабочий по благоустройству; рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.135		
1.			Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара		Принято согласительной комиссией	
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар			
1.			Щиток защитный лицевой или

Очки защитные	до износа (не более 1 года)

до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			
27.		Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.151		
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара			
1.			Сапоги кожаные с защитным  подноском или
Ботинки кожаные с защитным  подноском 	1 пара

1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			Боты или галоши диэлектрические	дежурные			
1.			Перчатки диэлектрические	дежурные			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа			
1.			При наружных работах зимой дополнительно:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.151, примечание б)		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, 
или валенки с резиновым низом	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Подшлемник утепленный под каску 	До износа			
1.			Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года			
1.			Белье нательное утепленное	2 комплекта			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары 			
28.		Слесарь механосборочных работ	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2010 г., № 1104н, пр.7, п.696		
1.			Фартук для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1			
1.			Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара			
1.			Рукавицы комбинированные или 
Перчатки с полимерным покрытием	до износа

до износа			
1.			Нарукавники	до износа			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Каска защитная	до износа			
1.			Подшлемник под каску	до износа			
29.		Станочники всех наименований (деревообрабатывающее производство)	Костюм хлопчатобумажный

	Дежурный	Постановление Минтруда РФ от 8 декабря 1997 г. N 61, п.I, п.п.18		
1.			Рукавицы	Дежурные			
1.			Очки защитные	Дежурные			
30.		Старший мастер	При работе непосредственно на производстве:		Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2010 г., № 1104н, пр.7, п.751		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 на 3 года			
1.			Ботинки кожаные с защитным подноском или Сапоги кожаные с защитным подноском	1 пара

1 пара			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Каска защитная	до износа			
1.			Подшлемник под каску	до износа			
1.			Наушники противошумные или 
Вкладыши противошумные	до износа

до износа			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа			
1.			На наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
31.		Стекольщик	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г., № 477, п.79		
1.							
1.			Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием	12 пар

12 пар			
1.							
1.			Ботинки кожаные с жестким подноском или
Сапоги кожаные с жестким подноском	1

1			
1.							
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			При постоянной занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке или
Костюм для защиты от пониженных температур из смешанной или шерстяной ткани	1 на 2 года

1 на 2 года

1 на 2 года			
1.							
1.							
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные
утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.							
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие, с шерстяными вкладышами	3 пары			
32.		Токарь; Шлифовщик	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2010 г., № 1104н, пр.7, п.174		
1.			Ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Каска защитная	до износа			
1.			Подшлемник под каску	до износа			
1.			При выполнении работ по сухой обработке деталей (изделий) дополнительно:				
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное	до износа			
1.			При работе с грузоподъемными механизмами дополнительно:				
1.			Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием	до износа			
33.		Тракторист	Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г., N 357н, пр. № 1, п.4		
1.			Ботинки кожаные с жестким подноском или
Сапоги кожаные с жестким подноском	1 пара

1 пара			
1.			Перчатки трикотажные с полимерным покрытием	12 пар			
1.			Каска защитная	1 на 3 года			
1.			Подшлемник под каску	1			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Вкладыши противошумные	до износа			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
1.			Зимой дополнительно:				
1.			Костюм на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным утеплителем)	1			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными вкладышами	1 пара			
1.			Жилет сигнальный 2 класса защиты	1			
34.		Уборщик служебных помещений	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1
	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.171		
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
1.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар			
35.		Газорезчик; газосварщик; электрогазосварщик; электросварщик ручной сварки; электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах; сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки	Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла	1 шт.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.17		
1.			Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или
Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	2 пары

2 пары			
1.			Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием	6 пар

до износа			
1.			Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	12 пар			
1.			Боты или галоши диэлектрические или
Коврик диэлектрический	дежурные

дежурный			
1.			Перчатки диэлектрические	дежурные			
1.			Щиток защитный термостойкий со светофильтром или
Очки защитные термостойкие со светофильтром	до износа (не более 1 года)

до износа (не более 1 года)			
1.			Очки защитные	до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее или изолирующее	до износа			
1.			При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
1.			Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла	1 на 1,5 года
			
36.		Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.189

1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1 комплект			
1.			Сапоги резиновые с защитным подноском	1 пара			
1.			Сапоги кожаные с защитным  подноском или
Ботинки кожаные с защитным  подноском 	1 пара

1 пара			
1.			Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием	12 пар

до износа			
1.			Боты или галоши диэлектрические	дежурные			
1.			Перчатки диэлектрические	дежурные			
1.			Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные	до износа (не более 1 года)

до износа (не более 1 года)			
1.			Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа			
1.			При наружных работах зимой дополнительно:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.189, примечание б)		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
1.			Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском 
или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, 
или валенки с резиновым низом	1 на 2,5 года

1 на 2,5 года

1 на 2,5 года			
1.			Подшлемник утепленный под каску 	До износа			
1.			Головной убор утепленный	1 шт. на 2 года			
1.			Белье нательное утепленное	2 комплекта			
1.			Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами	3 пары 			
37.		Электромонтер охранно-пожарной сигнализации	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.191		
1.			Боты или галоши диэлектрические	дежурные			
1.			Перчатки диэлектрические	дежурные			
1.			Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием	12 пар

до износа			
1.			Щиток защитный лицевой или

Очки защитные	до износа (не более 1 года)

до износа (не более 1 года)			
РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ	
38.		Изготовитель пищевых полуфабрикатов	При  выполнении  работ  по  чистке корнеплодов:		Постановление Минтруда РФ № 68 от 29 декабря 1997 г., пр. № 7,  п.6		
1.			Фартук прорезиненный с нагрудником	1			
1.			При выполнении работ по мойке картофеля дополнительно:				
1.			Галоши резиновые	1 пара			
39.		Кухонный рабочий	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или	1 шт.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.60		
40.			Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 комплект			
41.			Нарукавники из полимерных материалов	до износа			
42.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	6 пар			
43.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.			
44.			При работе в овощехранилищах дополнительно:				
45.			Жилет утепленный	1 шт.			
46.			Валенки с резиновым низом	1 пара на 2,5 года			
47.		Мойщик посуды	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.92		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2 шт.			
1.			Нарукавники из полимерных материалов	до износа			
48.			Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12 пар			
49.		Рабочий	При выполнении работ по мойке котлов:		Постановление Минтруда РФ № 68 от 29 декабря 1997 г., пр. № 7,  п.9		
1.			Фартук прорезиненный с нагрудником	1			
1.			Перчатки резиновые	дежурные			
50.		Директора (заведующие) предприятий, их заместители, администраторы зала, заведующие производствами, начальники цехов, их заместители	Халат белый хлопчатобумажный или Куртка белая хлопчатобумажная	6

6			
1.			Шапочка белая хлопчатобумажная	4			
1.			Фартук белый хлопчатобумажный 	4			
51.		Повара, пекари, помощник повара, кондитер 	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.122		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2			
1.			Нарукавники из полимерных материалов	До износа			
52.		Буфетчики, продавец продовольственных товаров	Куртка белая хлопчатобумажная	4			
1.			Шапочка белая хлопчатобумажная	4			
1.			Фартук белый хлопчатобумажный	4			
1.			Полотенце	4			
53.		Мойщики посуды	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.92		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2			
		Нарукавники из полимерных материалов	До износа			
		Перчатки резиновые или из полимерных материалов	12			
РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	
54.		Врачи, ассистенты, психологи, логопеды, средний медицинский персонал, инструкторы по лечебной физкультуре, сестры-хозяйки, кастелянши, рентгено-лаборанты, уборщицы лечебно-профилактических учреждений	Халат хлопчатобумажный	4 на 2 года	Приказ Минздрава СССР № 65 от 29.01.1988 г., пр. № 2, п.1		
1.			Колпак или 
Косынка хлопчатобумажные	4 на 2 года
4 на 2 года			
1.			Полотенце	4 на 2 года			
1.			Щетка для мытья рук	Дежурная			
55.		Заведующие и их помощники, диетологи, калькуляторы, и сестры-хозяйки кухонь, пекарен и столовых	Халат хлопчатобумажный	3 на 2 года	Приказ Минздрава СССР № 65 от 29.01.1988 г., пр. № 2, п.11		
1.			Колпак или 
косынка хлопчатобумажные	3 на 2 года
3 на 2 года			
1.			Тапочки	1 на 8 месяцев			
56.		Подсобные рабочие и уборщицы	Халат из плотной хлопчатобумажной ткани	3 на 2 года	Приказ Минздрава СССР № 65 от 29.01.1988 г., пр. № 2, п.16		
1.			Колпак или 
Косынка хлопчатобумажные	3 на 2 года
3 на 2 года			
1.			Фартук с нагрудником из плотной ткани	2 на 1 год			
1.			Тапочки	1 на 1 год			
РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ	
57.		Заведующий детского сада, завхоз, старший воспитатель	Халат белый	2 до износа	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3.			
58.		Младший воспитатель	Фартук и косынка (колпак) для раздачи пищи	2 до износа	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"		
1.							
1.			Фартук для мытья посуды	1 до износа			
1.			Халат темный для уборки помещений	1 до износа			
1.			Перчатки резиновые	5 до износа			
		Халат белый	2 до износа			
59.		Повар	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.122		
1.			Фартук из полимерных материалов с нагрудником	2			
1.			Нарукавники из полимерных материалов	До износа			
1.							
1.							
1.							
60.		Заведующий складом	При работе с прочими грузами, материалами:		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 декабря 2014 г., N 997н, п.31		
1.			Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1

1			
1.			Перчатки с полимерным покрытием	6 пар			
		При занятости на наружных работах зимой дополнительно:				
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 на 2 года			
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или
Валенки с резиновым низом	1 на 1,5 года

1 на 2,5 года			

						
61.		Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед	Халат белый	1 до износа	СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"		
Источники:
1.	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".

2.	Постановление Министерства труда РФ № 63 от 16 декабря 1997 г., пр.№4, п.33 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями и дополнениями);
3.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г. N 357н, пр. № 1 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (с изменениями и дополнениями);
4.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 декабря 2010 г. N 1104н, пр. № 7 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (с изменениями и дополнениями);
5.	Постановление Минтруда РФ от 16 декабря 1997 г. N 63, пр. № 6 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями и дополнениями);
6.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н, пр. № 12 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (с изменениями и дополнениями);
7.	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 июля 2007 г. N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением";
8.	Постановление Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68, пр. № 7 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями и дополнениями);
9.	Приказ Минздрава СССР от 29 января 1988 г. N 65, пр. № 2 "О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви" (с изменениями и дополнениями)
10.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
Примечание:
На основании п.22 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 г. № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников СИЗ» СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по назначению после проведения (при необходимости) мероприятий по уходу (стирки, чистки, дезинфекции, дегазации, дезактивации, обеспыливания, обезвреживания и ремонта). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, в том числе процент износа СИЗ, устанавливает уполномоченное работодателем должностное лицо или комиссия по охране труда организации (при наличии) и фиксирует в личной карточке учета выдачи СИЗ.
И.о. руководителя службы ОТиЭБ                                                                 Иванова Т.А.